附件二有创呼吸机需求书

最高限价：50万元

数量：1套

▲1、适用于儿童、新生儿、极早早产儿患者。

▲2、HFO（高频通气），可叠加VG容量保证

▲3、MMV（分钟指令通气），叠加VG容量保证，实现了从SIMV－>CPAP的

▲4、高频：平均气道压力: 5-50 mbar、波动频率：5-20 Hz、压力幅度：1-90 mbar 、 高频吸呼比： 1:1 至 1:3

配置：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 |
| 1 | 主机 | 1台 |
| 2 | 触摸显示器 | 1件 |
| 3 | 车架 | 1件 |
| 4 | 机械臂 | 1套 |
| 5 | 系统缆线 | 1件 |
| 6 | 支持框架 | 1套 |
| 7 | 模拟肺(新生儿) | 1套 |
| 8 | 新生儿流量传感器(5个) | 1套 |
| 9 | 中心供氧管道（≥3米） | 1件 |
| 10 | 中心供气管道（≥3米） | 1件 |
| 11 | 转接头 | 10套 |
| 12 | 一次性使用套件 | 30套 |
| 13 | 加温湿化器 | 1件 |
| 14 | 湿化罐 | 1件 |
| 15 | 温度传感器 | 1件 |
| 16 | 加热导丝连接线 | 1件 |
| 17 | 湿化器托架 | 1套 |
| 18 | 湿化器安装架 | 1套 |
| 19 | 常频硅胶管道 | 1套 |
| 20 | 伺服加热 | 1件 |
| 21 | 流量传感器线 | 10根 |