**附件一2022年第六批医疗设备（注射泵）需求书**

单价最高限价：0.85万元/套

数量：10套

一、技术要求：

▲1.注射速度设定范围大:可使用5ml`使用50ml注射器时，最大可以设定到2000ml/h。

▲2KVO速度：0.1~5.0ml/h。

▲3.内置电池：锂电池11.1V 1500mAh，连续使用时间：不小于6小时。

▲4.注射精度：机械精度：±1%，包括注射器的精度：±2%。

二、单台产品配置要求：

1.主机

2.托盘

3.交流电源线

三、质保期:三年