附件一

|  |
| --- |
| **惠州市第一妇幼保健院初、中、高效过滤器更换清单** |
| **序号** | **型号** | **尺寸** | **单位** | **数量** | **备注1** | **备注2** | **更换周期** |
| **一、** | **四楼洁净空调机房** |  |  |  |  |  |  |
|  | 1#新风风柜机 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 初效过滤器 | 592\*492\*46 | 个 | 1 | 铝框 | 国产优质无纺布，玻璃纤维及合成纤维 |  个月 |
| 2 | 初效过滤器 | 592\*492\*46 | 个 | 1 |
| 3 | 初效过滤器 | 592\*385\*46 | 个 | 1 |
| 4 | 初效过滤器 | 592\*385\*46 | 个 | 1 |
| 5 | 中效过滤器 | 592\*492\*500\*5BF8 | 个 | 1 | 铝框 | 国产耐高湿玻纤滤纸 |  个月 |
| 6 | 中效过滤器 | 592\*492\*500\*5BF8 | 个 | 1 |
| 7 | 中效过滤器 | 592\*385\*500\*5BF8 | 个 | 1 |
| 8 | 中效过滤器 | 592\*385\*500\*5BF8 | 个 | 1 |
| 9 | 高效镀锌铝皮过滤器 | 610\*610\*290 | 个 | 1 | 镀锌板折框 | 超细玻璃纤维滤纸 | 每年 |
| 10 | 高效镀锌铝皮过滤器 | 610\*610\*290 | 个 | 1 |
| 11 | 高效镀锌铝皮过滤器 | 610\*610\*290 | 个 | 1 |
| 12 | 高效镀锌铝皮过滤器 | 610\*610\*290 | 个 | 1 |
| 13 | 风管过滤器 | 580\*480\*20 | 个 | 1 | 锌框 | 特殊无纺布或玻璃纤维 |  个月 |
|  | 2#新风柜机 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 初效铝框过滤器 | 490\*490\*46 | 个 | 1 | 铝框 |  |  |
| 2 | 初效铝框过滤器 | 490\*490\*46 | 个 | 1 |
| 3 | 初效铝框过滤器 | 490\*390\*46 | 个 | 1 |
| 4 | 初效铝框过滤器 | 490\*390\*46 | 个 | 1 |
| 5 | 中效过滤器 | 490\*490\*5BF8 | 个 | 1 | 铝框 |  |  |
| 6 | 中效过滤器 | 490\*490\*5BF8 | 个 | 1 |
| 7 | 中效过滤器 | 490\*390\*5B | 个 | 1 |
| 8 | 中效过滤器 | 490\*390\*5B | 个 | 1 |
| 9 | 高效镀锌铝皮过滤器 | 610\*610\*290 | 个 | 1 | 镀锌板折框 |  |  |
| 10 | 高效镀锌铝皮过滤器 | 610\*610\*290 | 个 | 1 |
| 11 | 高效镀锌铝皮过滤器 | 610\*610\*290 | 个 | 1 |
| 12 | 高效镀锌铝皮过滤器 | 610\*610\*290 | 个 | 1 |
| 13 | 风管过滤器 | 580\*430\*18 | 个 | 1 | 锌框 |  |  |
|  | 309#洁净走廊风柜机 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 初效过滤器 | 490\*390\*46 | 个 | 1 | 铝框 |  |  |
| 2 | 初效过滤器 | 390\*390\*46 | 个 | 1 |
| 3 | 初效过滤器 | 490\*360\*46 | 个 | 1 |
| 4 | 过滤器双面网 | 390\*360\*46 | 个 | 1 | 铝框 |  |  |
| 5 | 中效过滤器 | 490\*390\*500\*3P | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 中效过滤器 | 390\*390\*500\*3P | 个 | 1 |
| 7 | 中效过滤器 | 490\*360\*500\*3P | 个 | 1 | 铝框 |
| 8 | 中效过滤器 | 390\*360\*500\*3P | 个 | 1 |
|  | 308#污物走廊风柜机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 初效铝框过滤器 | 365\*390\*46 | 个 | 1 |  |  |  |
| 2 | 初效铝框过滤器 | 390\*390\*46 | 个 | 1 |
| 3 | 初效铝框过滤器 | 365\*355\*46 | 个 | 1 |
| 4 | 初效铝框过滤器 | 390\*355\*46 | 个 | 1 |
| 5 | 中效过滤器 | 365\*390\*500\*3P | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 中效过滤器 | 390\*390\*500\*3P | 个 | 1 |
| 7 | 中效过滤器 | 365\*355\*500\*3P | 个 | 1 |
| 8 | 中效过滤器 | 390\*355\*500\*3P | 个 | 1 |
|  | 307#洁净走道风柜机 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 初效过滤器 | 592\*492\*46 | 个 | 1 |  |  |  |
| 2 | 初效过滤器 | 592\*492\*46 | 个 | 1 |
| 3 | 初效过滤器 | 592\*492\*46 | 个 | 1 |
| 4 | 初效过滤器 | 592\*492\*46 | 个 | 1 |
| 5 | 中效过滤器 | 592\*492\*500\*5BF8 | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 中效过滤器 | 592\*492\*500\*5BF8 | 个 | 1 |
| 7 | 中效过滤器 | 592\*492\*500\*5BF8 | 个 | 1 |
| 8 | 中效过滤器 | 592\*492\*500\*5BF8 | 个 | 1 |
|  | 306#ICU风柜机 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 初效过滤器 | 490\*490\*46 | 个 | 1 |  |  |  |
| 2 | 初效过滤器 | 490\*490\*46 | 个 | 1 |
| 3 | 初效过滤器 | 490\*385\*46 | 个 | 1 |
| 4 | 初效过滤器 | 490\*385\*46 | 个 | 1 |
| 5 | 中效过滤器 | 490\*490\*500\*5BF8 | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 中效过滤器 | 490\*490\*500\*5BF8 | 个 | 1 |
| 7 | 中效过滤器 | 490\*385\*500\*5BF8 | 个 | 1 |
| 8 | 中效过滤器 | 490\*385\*500\*5BF8 | 个 | 1 |
|  | 1#手术室风柜机 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 初效过滤器 | 490\*360\*46 | 个 | 1 |  |  |  |
| 2 | 初效过滤器 | 490\*390\*46 | 个 | 1 |
| 3 | 初效过滤器 | 490\*360\*46 | 个 | 1 |
| 4 | 初效过滤器 | 490\*360\*46 | 个 | 1 |
| 5 | 中效过滤器 | 490\*390\*500\*5B | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 中效过滤器 | 490\*390\*500\*5B | 个 | 1 |
| 7 | 中效过滤器 | 490\*360\*500\*5B | 个 | 1 |
| 8 | 中效过滤器 | 490\*360\*500\*5B | 个 | 1 |
|  | 2#手术室风柜机 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 初效过滤器 | 490\*390\*46 | 个 | 1 |  |  |  |
| 2 | 初效过滤器 | 490\*390\*46 | 个 | 1 |
| 3 | 初效过滤器 | 490\*360\*46 | 个 | 1 |
| 4 | 初效过滤器 | 490\*360\*46 | 个 | 1 |
| 5 | 中效过滤器 | 490\*390\*500\*5BF8 | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 中效过滤器 | 490\*390\*500\*5B | 个 | 1 |
| 7 | 中效过滤器 | 490\*360\*500\*5B | 个 | 1 |
| 8 | 中效过滤器 | 490\*360\*\*500\*5BF8 | 个 | 1 |
|  | 3-4#手术室风柜机 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 初效铝框过滤器 | 490\*390\*46 | 个 | 1 |  |  |  |
| 2 | 初效铝框过滤器 | 490\*390\*46 | 个 | 1 |
| 3 | 初效铝框过滤器 | 490\*360\*46 | 个 | 1 |
| 4 | 初效铝框过滤器 | 490\*360\*46 | 个 | 1 |
| 5 | 中效过滤器 | 490\*390\*500\*5B | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 中效过滤器 | 490\*390\*500\*5B | 个 | 1 |
| 7 | 中效过滤器 | 490\*360\*500\*5B | 个 | 1 |
| 8 | 中效过滤器 | 490\*360\*500\*5B | 个 | 1 |
|  | 5-6#手术室风柜机 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 初效过滤器 | 490\*360\*46 | 个 | 1 |  |  |  |
| 2 | 初效过滤器 | 490\*360\*46 | 个 | 1 |
| 3 | 初效过滤器 | 490\*390\*46 | 个 | 1 |
| 4 | 初效过滤器 | 490\*390\*46 | 个 | 1 |
| 5 | 中效过滤器 | 490\*360\*500\*5BF8 | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 中效过滤器 | 490\*360\*500\*5B | 个 | 1 |
| 7 | 中效过滤器 | 490\*390\*500\*5B | 个 | 1 |
| 8 | 中效过滤器 | 490\*390\*500\*5B | 个 | 1 |
| **二、** | **供应室** |  |  |  |  |  |  |
|  | 一楼（供应室）无菌间吊顶式新风柜机 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 初效铝框过滤器 | 492\*492\*46 | 个 | 1 |  |  |  |
| 2 | 初效铝框过滤器 | 472\*492\*46 | 个 | 1 |
| 3 | 初效铝框过滤器 | 390\*492\*46 | 个 | 1 |
| 4 | 初效铝框过滤器 | 492\*390\*46 | 个 | 1 |
| 5 | 初效铝框过滤器 | 472\*390\*46 | 个 | 1 |
| 6 | 初效铝框过滤器 | 390\*390\*46 | 个 | 1 |
| 7 | 中效过滤器 | 492\*492\*500\*5B | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 中效过滤器 | 472\*492\*500\*5B | 个 | 1 |
| 9 | 中效过滤器 | 390\*492\*500\*5B | 个 | 1 |
| 10 | 中效过滤器 | 492\*390\*500\*5B | 个 | 1 |
| 11 | 中效过滤器 | 472\*390\*500\*5B | 个 | 1 |
| 12 | 中效过滤器 | 390\*390\*500\*5B | 个 | 1 |
|  | 一楼（供应室）无菌室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高效铝框过滤器 | 610\*610\*69 | 个 | 1 |  |  |  |
| 2 | 中效过滤器 | 480\*480\*69 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 送风高效过滤器 | 480\*480\*69 | 个 | 10 |  |  |  |
| 4 | 回风中效过滤器 | 480\*480\*69 | 个 | 8 |  |  |  |
| 5 | 回风初效过滤器 | 550\*550\*69 | 个 | 8 |
| **三、** | **新生儿科** |  |  |  |  |  |  |
|  | 二楼（西机房一）新生儿科黄疸区新风柜机 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 初效过滤器 | 315\*600\*46 | 个 | 1 |  |  |  |
| 2 | 初效过滤器 | 600\*600\*46 | 个 | 1 |
| 3 | 初效过滤器 | 600\*600\*46 | 个 | 1 |
| 4 | 初效过滤器 | 315\*600\*46 | 个 | 1 |
| 5 | 初效过滤器 | 600\*600\*46 | 个 | 1 |
| 6 | 初效过滤器 | 600\*600\*46 | 个 | 1 |
| 7 | 中效过滤器 | 315\*600\*3B | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 中效过滤器 | 600\*600\*6B | 个 | 1 |
| 9 | 中效过滤器 | 600\*600\*6B | 个 | 1 |
| 10 | 中效过滤器 | 315\*600\*3B | 个 | 1 |
| 11 | 中效过滤器 | 600\*600\*6B | 个 | 1 |
| 12 | 中效过滤器 | 600\*600\*6BF8 | 个 | 1 |
|  | 二楼（东区机房）新生儿重症室新风柜机 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 初效过滤器 | 595\*495\*46 | 个 | 1 |  |  |  |
| 2 | 初效过滤器 | 595\*495\*46 | 个 | 1 |
| 3 | 初效过滤器 | 495\*495\*46 | 个 | 1 |
| 4 | 初效过滤器 | 595\*495\*46 | 个 | 1 |
| 5 | 初效过滤器 | 595\*495\*46 | 个 | 1 |
| 6 | 初效过滤器 | 495\*495\*46 | 个 | 1 |
| 7 | 初效过滤器 | 595\*390\*46 | 个 | 1 |
| 8 | 初效过滤器 | 595\*390\*46 | 个 | 1 |
| 9 | 初效过滤器 | 495\*390\*46 | 个 | 1 |
| 10 | 中效过滤器 | 595\*495\*6BF8 | 个 | 1 |  |  |  |
| 11 | 中效过滤器 | 595\*495\*6BF8 | 个 | 1 |
| 12 | 中效过滤器 | 495\*495\*5B | 个 | 1 |
| 13 | 中效过滤器 | 595\*495\*6BF8 | 个 | 1 |
| 14 | 中效过滤器 | 595\*495\*6BF8 | 个 | 1 |
| 15 | 中效过滤器 | 495\*495\*5B | 个 | 1 |
| 16 | 中效过滤器 | 595\*390\*6B | 个 | 1 |
| 17 | 中效过滤器 | 595\*390\*6B | 个 | 1 |
| 18 | 中效过滤器 | 495\*390\*5B | 个 | 1 |
|  | 二楼新生儿黄疸治疗区 |  |  |  |  |  |  |
|  | 更鞋区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高效过滤器 | 610\*610\*69 | 个 | 1 |  |  |  |
| 2 | 回风中效过滤器 | 480\*480\*69 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 回风初效过滤器 | 550\*550\*69 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 更衣室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高效过滤器 | 610\*610\*69 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 走廊及卫生间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高效过滤器 | 610\*610\*69 | 个 | 8 |  |  |  |
| 2 | 中效过滤器 | 480\*480\*69 | 个 | 10 |  |  |  |
| 3 | 中效过滤器 | 320\*320\*69 | 个 | 1 |
| 4 | 回风初效过滤器 | 395\*395\*69 | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 回风初效过滤器 | 550\*550\*69 | 个 | 10 |
|  | 办公室及配药室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高效过滤器 | 610\*610\*69 | 个 | 9 |  |  |  |
| 2 | 回风中效过滤器 | 480\*480\*69 | 个 | 8 |  |  |  |
| 3 | 回风中效过滤器 | 320\*320\*69 | 个 | 1 |
| 4 | 回风初效过滤器 | 550\*550\*69 | 个 | 8 |  |  |  |
| 5 | 回风初效过滤器 | 395\*395\*69 | 个 | 1 |
|  | NICU病区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高效过滤器 | 610\*610\*69 | 个 | 12 |  |  |  |
|  | 二楼新生儿重症室风柜 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 初效过滤器 | 594\*594\*46 | 个 | 2 | 铝框 |  |  |
| 2 | 初效过滤器 | 594\*290\*46 | 个 | 2 |  |  |
| 3 | 中效过滤器 | 594\*594\*381\*6B | 个 | 2 | 袋式 |  |  |
| 4 | 中效过滤器 | 594\*290\*381\*3B | 个 | 2 |  |  |
| 5 | 高效过滤器 | 610\*610\*290 | 个 | 8 | 液槽 |  |  |
| 6 | 高效过滤器 | 610\*610\*69 | 个 | 4 |  |  |
| **四、** | **检验科** |  |  |  |  |  |  |
|  | 二楼（西机房）检验科新风柜机 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 初效过滤器 | 595\*495 | 个 | 1 |  |  |  |
| 2 | 初效过滤器 | 595\*495 | 个 | 1 |
| 3 | 初效过滤器 | 595\*390 | 个 | 1 |
| 4 | 初效过滤器 | 595\*390 | 个 | 1 |
| 5 | 中效过滤器 | 595\*495\*6BF8 | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 中效过滤器 | 595\*495\*6BF8 | 个 | 1 |
| 7 | 中效过滤器 | 595\*390\*6B | 个 | 1 |
| 8 | 中效过滤器 | 595\*390\*6B | 个 | 1 |
| 9 | 高效镀锌铝皮过滤器 | 610\*610\*290 | 个 | 1 |  |  |  |
| 10 | 高效镀锌铝皮过滤器 | 610\*610\*290 | 个 | 1 |
| 11 | 高效镀锌铝皮过滤器 | 610\*610\*290 | 个 | 1 |
| 12 | 高效镀锌铝皮过滤器 | 610\*610\*290 | 个 | 1 |
| **五、** | **麻醉手术室** |  |  |  |  |  |  |
|  | 前走廊 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高效过滤器 | 610\*610\*69 | 个 | 12 |  |  |  |
| 2 | 中效过滤器 | 480\*480\*69 | 个 | 11 |  |  |  |
| 3 | 回风初效过滤器 | 550\*550\*69 | 个 | 11 |  |  |  |
|  | 护士站及房间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高效过滤器 | 610\*610\*69 | 个 | 38 |  |  |  |
| 2 | 中效过滤器 | 480\*480\*69 | 个 | 20 |  |  |  |
| 3 | 初效过滤器 | 550\*550\*69 | 个 | 29 |  |  |  |
| 4 | 中效过滤器 | 320\*320\*69 | 个 | 2 |  |  |  |
| 5 | 回风初效过滤器 | 395\*395\*69 | 个 | 2 |  |  |  |
|  | 外走廊 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高效过滤器 | 610\*610\*69 | 个 | 12 |  |  |  |
| 2 | 中效过滤器 | 480\*480\*69 | 个 | 9 |  |  |  |
| 3 | 中效过滤器 | 320\*320\*69 | 个 | 2 |
| 4 | 回风初效过滤器 | 395\*395\*69 | 个 | 2 |  |  |  |
| 5 | 回风初效过滤器 | 550\*550\*69 | 个 | 9 |
|  | 手术间 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高效过滤器 | 760\*913\*269 | 个 | 18 |  |  |  |
| 2 | 下部回风中效过滤器 | 285\*800\*500\*7 | 个 | 28 |  |  |  |
| 3 | 下部尼龙网过滤器 | 288\*800 | 个 | 28 |  |  |  |
| **六、** | **产房** |  |  |  |  |  |  |
|  | 三楼产房吊式新风柜机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 初效过滤器 | 390\*592\*46 | 个 | 1 |  |  |  |
| 2 | 初效过滤器 | 492\*592\*46 | 个 | 1 |
| 3 | 初效过滤器 | 492\*592\*46 | 个 | 1 |
| 4 | 中效过滤器 | 390\*592\*5B | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 中效过滤器 | 492\*592\*5B | 个 | 1 |
| 6 | 中效过滤器 | 492\*592\*5B | 个 | 1 |
| 7 | 尼龙网过滤器 | 810\*290 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 三楼病理科实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高效过滤器 | 320\*320\*69 | 个 | 10 |  |  |  |
| 2 | 高效过滤器 | 484\*484\*69 | 个 | 2 |
| 3 | 高效过滤器 | 610\*610\*69 | 个 | 10 |
| **七、** | **三楼产前诊断中心** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 回风中效过滤器 | 292\*292\*69 | 个 | 6 |  |  |  |
| **八、** | **过滤棉** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 回风过滤棉 | 62.5 | 卷 | 2 |  |  |  |

附表二

关于佐证材料真实性的承诺书

致：惠州市第一妇幼保健院

关于贵方采购项目（名称： ）的采购需求公告邀请，本签字人愿意按要求提供相应材料，并郑重承诺：

一、遵守政府采购法律、法规和规章制度，维护医院采购市场秩序和公平竞争环境，不恶意竞价；

二、依法诚信参与医院招投标采购活动，自觉维护采购人合法权益；

三、严格保守医院公开招标采购活动中获取的国家秘密和商业秘密；

四、主动接受医院招标采购监督管理部门的监督检查。

五、依法诚信提供材料，并承诺提交的下列文件和说明是准确、真实的。

1、

2、

3、

......

（相关证明文件附后）

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担相应的后果和法律责任，包括愿意接受医院作出的处罚。

响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日